# Чтобы печь не стала причиной ЧП, учимся на ошибках погорельцев

Перед началом отопительного сезона говорили, что нас ждет небывало холодная зима. И самое время приводить в порядок печи и вспоминать правила их использования. Опыт спасателей МЧС России показывает: даже в домах, которые десятилетиями отапливаются именно так, случаются пожары из-за беспечности хозяев.

Так 23.01.2024 года в 07 часов 01 минуту на пульт ПЧ Медвенского района поступило телефонное сообщение о пожаре во времянке по адресу: Медвенский район, с. Верхний Реутец, ул. Белобородовка, д. 25. По прибытию первого подразделения в 07 часов 20 минут было обнаружено открытое горение по всей площади кирпичного строения времянки, размером 6х7 метров. Отапливалось помещение отопительной печью (газовой форсункой). В результате пожара повреждено внутреннее помещение времянки и уничтожена кровля. Материальный ущерб устанавливается. Предполагаемой причиной пожара послужило возгорание горючих материалов расположенных рядом с отопительной печкой (газовой форсункой) и перекал печи.

И это лишь одна из историй, где человек лишился недвижимости из-за невнимательности и халатности. Такого случая могло бы не произойти, если бы он вовремя принимал меры безопасности.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Обоянскому, Медвенскому и Пристенскому районам УНд и ПР Главного управления МЧС России по Курской области напоминает как правильно пользоваться печью:

- визуально осмотрите печь и дымоход - при наличии трещин обязательно оштукатурьте их;

- на полу возле топочной дверцы обязательно должен быть металлический лист размером 50х70 см, он поможет предотвратить возгорание из-за выпадения горящих углей;

- очистите дымоход от сажи - это усилит тягу и предотвратит возгорание сажевых отложений;

- категорически запрещается разжигать печь легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также сушить вещи и дрова у открытого огня;

- запрещается закрывать задвижку дымохода печи до полного сгорания топлива либо удаления углей (золы) из топливника: это чревато отравлением угарным газом;

- топить печь рекомендуется два-три раза в день не более чем по полтора часа, что позволит избежать ее перекала. Топку прекращайте не менее чем за 2 часа до сна. За это время дрова успеют перегореть, и можно будет закрыть дымоход

- горючие материалы и другое оборудование, изготовленные из горючих материалов, располагаются на расстоянии не менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий - не менее 1,25 метра.

**Запомните!**

Оставлять без присмотра топящуюся печь, а также поручать надзор за ней малолетним детям строго запрещено и установите автономный пожарный извещатель в каждой жилой комнате.

**Берегите свою жизнь и имущество, соблюдайте правила противопожарной безопасности.**

Главный государственный инспектор Обоянского, Медвенского и Пристенского районов

по пожарному надзору Курской области подполковник внутренней службы Кононов Д.А.